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	REFERENCE


5001200
	DESIGNATION


Règle de colleur acier
	PRECONISATIONS


	CONSTITUANTS


Lame acier trempé
Protège-lame polypropylène

Largeur : 60 mm

	CONDITIONNEMENT


3
	CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES


	Réf
	EAN
	Longueur (cm)
	Largeur (cm)
	Hauteur (cm)
	Poids (kg)

	5001200
	3177805001208
	22.5
	22.5
	6.1
	0.520


	PHOTOS
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	PACKAGING
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