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	REFERENCE


4780 8-18
	DESIGNATION


Couteau à colle
	PRECONISATIONS


Pour revêtements muraux lourds 
	CONSTITUANTS


Manche bois brut
Lame acier trempé verni

Dents trapézoïdales 5.5 x 3.5 x 5 mm
	CONDITIONNEMENT


3
	CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES


	Réf
	EAN
	Longueur (cm)
	Largeur (cm)
	Hauteur (cm)
	Poids (kg)

	4780 8
	3177804780081
	14.1
	8.1
	1.6
	0.073

	4780 18
	3177804780180
	14.2
	18
	1.7
	0.142


	PHOTOS
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	PACKAGING
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